Приложение №1

к Договору комплексного обслуживания

№ \_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_ 2019 г.

**Техническое задание на изготовление атрибутов корпоративного стиля для сотрудников, интерьера офисов, а также для наружной идентификации зданий**

**ООО «Иркутскэнергосбыт».**

Используемые в изготовлении материалы и цвета утверждены в Руководстве по фирменному стилю (бренд-бук) Заказчика.

**I. Атрибуты корпоративного стиля для интерьера офисов, а также для наружной идентификации зданий компании включают в себя:**

1. **Таблички кабинетные:**

* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Шрифт Myriad Pro Cond. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 300\*140 мм.
* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Шрифт Myriad Pro Cond. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 300\*150 мм.
* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Шрифт Myriad Pro Cond. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 300\*200 мм.
* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Шрифт Myriad Pro Cond. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 70\*70 мм.
* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057)Шрифт Myriad Pro Cond. Карман для вставки – полиэфирное стекло Nudec A – PET. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 500\*500 мм. Табличка «Режим работы»
* Основа – пластик KOMAPRITE толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057)Шрифт Myriad Pro Cond. Карман для вставки под лист А4 – полиэфирное стекло Nudec A – PET. Способ крепления двусторонний скотч Polylite. Размер 350\*450 мм. Табличка «Информация».

1. **Таблички настольные информационные**:

* Размеры – основа 150\*210 мм, карман –70\*210 мм. Материал должен быть: акриловое стекло толщиной не менее 3 мм, выклейка самоклеящейся пленкой (Oracal 641 – 090,057) с полноцветной печатью и ламинацией. Шрифт Myriad Pro Cond. Карман для вставки – полиэфирное стекло Nudec A – PET.
* Размеры – основа 180\*180 мм, карманы 3 шт. 40\*180 мм. Материал должен быть: акриловое стекло толщиной не менее 3 мм, самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Шрифт Myriad Pro Cond. Карманы для вставки – полиэфирное стекло Nudec A – PET. Способ крепления карманов двусторонний скотч Polylite.
* Размеры – основа 300\*210 мм. Материал должен быть: акриловое стекло толщиной не менее 3 мм. 2 стороны, подставка под формат А4 треугольная, также из акрилового стекла.

1. **Вывески:**

* **Вывеска«Режим работы»**, размер 600х800мм. Основа – алюминиевые композитные панели Hulite PE Bildex , оракал 641 – 057, буквы плёнка 641 – 090, защитное полиэфирное стекло Nudec A – PET. Рамка – профиль багетный Nielsen. Крепеж – хромированные дистанционные держатели 30 мм.
* **Вывеска «Терминал выдачи талона»,**  размер 450х350мм. Основа – алюминиевые композитные панели Hulite PE Bildex , оракал 641 – 057, буквы плёнка 641 – 090. Рамка – профиль багетный Nielsen. Крепеж – хромированные дистанционные держатели 30 мм.

1. **Стенды информационные:**

* **«Сибирский энергетик»**. Основа – композитные панели Bildex , толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Карманы – акриловое стекло толщиной не менее 2мм, крепление хромированные дистанционные держатели. Профиль - багетный Nielsen. Написание: фирменный шрифт Myriad Pro Bold. Размер 1300\*1450 мм, 12 объемных карманов А4 (11 вертикальное положение, 1 горизонтальное положение)
* **«Развитие производственной системы».** Основа – композитные панели Bildex , толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Карманы – акриловое стекло толщиной не менее 2мм, крепление хромированные дистанционные держатели. Профиль - багетный Nielsen. Написание: фирменный шрифт Myriad Pro Bold. Размер 1400\*1350 мм, 10 карманов А4 (7 вертикальное положение в нижней части, 3 горизонтальное положение в верхней части) и ящик для предложений формата А4 в правом нижнем углу.
* **«Информация» .** Основа – композитные панели Bildex , толщиной не менее 3 мм., самоклеящаяся пленка (Oracal 641 – 090, 057). Карманы – акриловое стекло толщиной не менее 2мм, крепление хромированные дистанционные держатели. Профиль - багетный Nielsen. Написание: фирменный шрифт Myriad Pro Bold. Размер 1100\*1200 мм, 6 карманов А4.
* **«Информация» .** Основа – композитные панели Bildex , толщиной не менее 3 мм., самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 1440 dpi, с ламинацией. Крепление-шурупы. Профиль - багетный Nielsen. Написание: фирменный шрифт Myriad Pro Bold. Размер 1000\*1000 мм.

1. **Ящик для приёма показаний:** материал – алюминиевая композитная панель BILDEX, толщиной не менее 3 мм. Цвет – синий. Размеры (ширина, глубина, высота): 240x85x350 мм. Наличие прорези для опускания в ящик показаний с приборов учёта. Прорезь, размером 10х200 мм расположена на лицевой стороне ящика с отступом от верха 250 мм. Оборудование ящика выдвижным механизмом должно предусматривать возможность закрывать ящик на замок. Размещение логотипа в верхней части ящика – самоклеящаяся пленка (Oracal 641 - 090). Наличие прорезей на задней стенке для крепления ящика к стене.
2. **Стойка для размещения дополнительной информации** (переносные стенды)

* **Стойка мобильная напольная для информации.**

Основа: металлическая хромированная штанга; устойчивая, массивная опора из металлического сплава, хромированная. Верхнее информационное поле состоит из анодированного алюминиевого профиля с защелкивающимся механизмом, толщина рамы не менее 26 мм. размер под лист А4 (210х297 мм). По центру конструкции располагается карман из акрилового стекло толщиной не менее 3 мм для POS-материалов А6 формата (105х148 мм). Минимальная высота стойки не менее 70 см, максимальная 110 см.

* **Мобильный стенд Х-образного типа.**

Основа: углепластик, металлические опоры, соединительные элементы из пластика. Материал информационного поля: литая баннерная ткань, интерьерная фотопечать с разрешением не менее 720 dpi. Размер 160х60см.

1. **Подставка настольная для POS-продукции для листа А5 формата**. Материал должен быть: прозрачное акриловое стекло, толщиной не менее 3 мм. Размеры 155x215 мм.
2. **Картина-панно**. Материал должен быть: композитная панель Hulite PE Bildex , толщиной не менее 3 мм., самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 1440 dpi, с ламинацией. Крепление-шурупы. Профиль - багетный Nielsen. Написание: фирменный шрифт Myriad Pro Bold. Размер 1100\*1100 мм.
3. **Баннер потолочный** **о заочном обслуживании.**

* Размер 5000\*500 мм. Материал должен быть: пластик, толщиной не менее 5 мм. Самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 720 dpi, с ламинацией, накатка с 2-х сторон. Крепление- металлический трос, втулка для крепления троса металлическая, хромированная. Должен быть выполнен монтаж согласно заявок по адресам отделений ООО «Иркутскэнергосбыт».
* Размер 2500\*500 мм. Материал должен быть: пластик, толщиной не менее 5 мм. Самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 720 dpi, с ламинацией, накатка с 2-х сторон. Крепление- металлический трос, втулка для крепления троса металлическая, хромированная. Должен быть выполнен монтаж согласно заявок по адресам отделений ООО «Иркутскэнергосбыт».
* Размер 3000\*700 мм. Материал должен быть: пластик, толщиной не менее 5 мм. Самоклеющаяся пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 720 dpi, с ламинацией, накатка с 2-х сторон. Крепление- металлический трос, втулка для крепления троса металлическая, хромированная. Должен быть выполнен монтаж согласно заявок по адресам отделений ООО «Иркутскэнергосбыт».

1. **Придорожный указатель:** Размер 1200\*800 мм. Основа: алюминиевая композитная панель Hulite PE Bildex. Текст и стрелка – светоотражающая плёнка инженерного класса белого цвета. Светоотражающая пленка должна представлять собой полимерный материал с оптической системой из сферических линз, предназначенный для производства долговечных дорожных знаков, указателей и дорожных щитов, устанавливаемых в любых положениях в городах и на трассах шириной до 5-и полос в каждом направлении. Отличная отражающая способность должна быть даже при больших углах обзора. Срок эксплуатации не менее 7 лет. Толщина не менее 150мкм. Температура эксплуатации от -70 до + 70. Шрифт Myriad Pro Bold. Крепёж должен быть: кронштейн из металлического листа 3 мм, болтовые соединения.
2. **Наклейка WI-Fi.** Материал должен быть: пленка с интерьерной печатью, с разрешением не менее 720 dpi. Плоттерная резка по контуру.
3. **Нагрудный бэйдж.** Размер 30\*65 мм. Материал должен быть металл. Цвет – серебро. Бейдж должен быть оснащен окошком для смены информации. Крепление – магнит. Нанесение логотипа путём гравировки или уф-печати.
4. **Флажок настольный.** Материал должен быть шёлк. Полноцветная прямая печать логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт», цвет синий корпоративный. Края обработаны горячей нитью, размер 120\*180мм. Флагшток однорожковый: материал – пластик серебряный.
5. **Флаг 900\*1350мм**. Полноцветная прямая печать логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт», цвет синий корпоративный. Края обработаны горячей нитью, размер 900\*1350мм.
6. **Флаг 1000\*5000мм.** Полноцветная прямая печать логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт», цвет синий корпоративный. Края обработаны горячей нитью, размер 1000\*5000мм. Должны быть предусмотрены петли по длинной стороне и металлические карабины для крепления на уличный флагшток.
7. **Галстук**. Размер и пошив должен быть как у стандартного мужского галстука. Материал: полиэфирная ткань сатинового переплетения, аналог шелка, имеет приятную шелковистую структуру и благородный блеск. Цвет синий корпоративный с печатью логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт».
8. **Книга жалоб и предложений**. Размер 148х210 мм. Цвет обложки синий корпоративный с печатью логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт». Количество страниц не менее 50. Обложка твердая из картона плотностью не менее 300гр/м2, печать 4+4, с матовой ламинацией, внутренний блок – бумага плотностью не менее 115 гр./м2, печать 1+1.
9. **Ручка на подставке.** Материал: пластик/металл. Ручка размером 9х132 мм, подставка 52х81 мм. Ручка закреплена к подставке металлической цепочкой. Цвет: темно-синий. На подставке должна быть печать логотипа согласно бренд-бука ООО «Иркутскэнергосбыт». Чернила синие

толщина пишущего узла не более 1 мм. Крепление подставки – двухсторонний скотч.

1. **Брендирование офисов компании:**

Включает в себя: - Выезд на замеры; - Разработка дизайн-макетов оформления; - После утверждения макетов: - интерьерная печать на самоклеющейся пленке Orajet или эквивалент, на перфорированной пленке One way vision или эквивалент, - плоттерная резка пленки Oracal или эквивалент; - Выезд на монтаж; - Подготовка стеклянных перегородок, дверей и информационных стоек к монтажу изготовленных элементов корпоративного стиля: обезжиривание поверхности, демонтаж старых наклеек, если потребуется; - Монтаж пленки согласно утвержденного макета.

д

**II. Изготовление макетов в соответствии с утвержденным бренд – буком компании.**

**III. Таблица перечня потребности (товара) компании ООО «Иркутскэнергосбыт» в элементах корпоративного стиля и сроки выполнения работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование позиции | Вес  Относительная частота заказа данного вида товара | Срок изготовления |
| 1 | Табличка кабинетная 300\*140 мм | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 2 | Табличка кабинетная 300\*150 мм | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 3 | Табличка кабинетная 300\*200 мм | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 4 | Таблички 70\*70 мм | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 5 | Табличка 500\*500 мм | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 6 | Табличка 350\*450 мм, карман А4 | 10 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 7 | Табличка настольная 150\*210 мм | 10 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 8 | Табличка настольная 180\*180 мм | 10 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 9 | Табличка настольная 300\*210 мм | 10 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 10 | Вывеска «Режим работы» 600\*800 мм | 6 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 11 | Вывеска «Терминал выдачи талона», 450х350 мм. | 6 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 12 | Стенд «Сибирский Энергетик» | 1 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 13 | Стенд «Развитие производственной системы» | 1 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 14 | Стенд «Информация», 1100х1200мм | 1 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 15 | Стенд «Информация», 1000х1000мм | 1 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 16 | Ящик для сброса показаний | 4 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 17 | Стойка мобильная напольная для информации | 5 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 18 | Мобильный стенд Х-образного типа. | 5 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 19 | Подставка настольная под лист А5 | 7 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 20 | Картина-панно 1100\*1100 мм | 7 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 21 | Баннер потолочный 5000\*500 мм | 7 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 22 | Баннер потолочный 2500\*500 мм | 7 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 23 | Баннер потолочный 3000\*700 мм | 7 | с момента подачи заявки 3 дня |
| 24 | Придорожный указатель | 6 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 25 | Наклейка wi-fi | 10 | с момента подачи заявки 2 дня |
| 26 | Бэйдж нагрудный фирменный 30\*65 мм | 10 | с момента подачи заявки 10 дней |
| 27 | Флажок настольный | 6 | с момента подачи заявки 10 дней |
| 28 | Флаг 900\*1350 мм | 6 | с момента подачи заявки 10 дней |
| 29 | Флаг 1000\*5000 мм | 6 | с момента подачи заявки 10 дней |
| 30 | Галстук | 10 | с момента подачи заявки 10 дней |
| 31 | Книга жалоб и предложений | 10 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 32 | Ручка на подставке | 10 | с момента подачи заявки 5 дней |
| 33 | Брендирование офисов компании | 10 | с момента подачи заявки 10 дней |